Damster — Formularz Doboru Sterownika Mikroklimatu
FORMULARZ DOBORU STEROWNIKA MIKROKLIMATU
Kwestionariusz techniczny doboru automatyki szklarniowej i przygotowania wyceny Damster
1. Dane Kontaktowe i Inwestora
	Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy:
	

	Numer telefonu kontaktowego:
	

	Adres e-mail:
	

	Miejscowość / Województwo (lokalizacja):
	


2. Charakterystyka Obiektu Uprawowego
	Typ obiektu uprawowego:
	[  ] Szklarnia komercyjna
[  ] Tunel foliowy / tunel lekki
[  ] Inny obiekt: ........................................

	Liczba niezależnych stref klimatycznych:
	(  ) 1 strefa klimatyczna
(  ) 2 odrębne strefy (model dwustrefowy np. 2S)
(  ) Powyżej 2 stref (system modułowy / Profi)

	Warunki temperatur skrajnych:
	[  ] Sterownik będzie pracował w temp. poniżej -5°C
    (wymaga fabrycznego przystosowania układu)
[  ] Standardowe warunki pracy


3. Wymagany Zakres Sterowania (Urządzenia Wykonawcze)
	Sterowanie Wietrznikami / Wentylacją:
	(  ) 1 wietrznik (np. EKO MINI / Mini Sterownik)
(  ) 2 wietrzniki w jednym klimacie (np. Klimat +)
(  ) 2 wietrzniki w 2 osobnych strefach (Klimat 2S)
(  ) Większa liczba wietrzników (Profi)

	Sterowanie Ekraniami Cieniującymi:
	(  ) Brak ekranu cieniującego
(  ) 1 ekran cieniujący / cieniówka
(  ) Zestaw: 1 wietrznik + 1 cieniówka
(  ) Rozbudowany system cieniowania i zaciemniania

	Integracja z dodatkowymi układami:
	[  ] System zamgławiania / nawilżania
[  ] Podłączenie szaf wykonawczych (Slave)
[  ] Sterowanie sekcjami nawadniania


4. Wymagane Funkcje i Logika Sterowania
Zaznacz funkcje, które powinny być obsługiwane przez komputer klimatyczny:
	[  ] Zabezpieczenie wiatrowe (dwustopniowe)
	Limit otwarcia przy słabym wiatrze oraz wymuszone zamknięcie przy silnych porywach

	[  ] Obsługa kierunkowa wiatru
	Zamknięcie w pierwszej kolejności strony nawietrznej (dostępne w wersji PROFI)

	[  ] Wywietrzanie na wilgotność
	Uchylanie wietrzników w celu zbicia wilgotności z ochroną przed przechłodzeniem

	[  ] Precyzyjna szczelina wentylacyjna
	Stałe, podtrzymywane mikro-uchylenie dzień/noc zapobiegające skroplinom

	[  ] Cieniowanie wg natężenia światła (Lux)
	Automatyczne rozwijanie ekranów przy 3 progach nasłonecznienia

	[  ] Zegar astronomiczny & Tryb ręczny AUTO-0-RĘCZNE
	Automatyczne wyznaczanie wschodu/zachodu oraz fizyczne sterowanie manualne


5. Wstępnie Wybrana Seria Sterowników Damster
	(  ) Seria EKO MINI / Mini Dotykowy
	Prosta, budżetowa obsługa 1 wietrznika z panelem dotykowym lub mini

	(  ) Seria Klimat / Klimat 2S / Klimat +
	Zaawansowane wietrzenie, obsługa wilgotności, 2 stref lub 2 wietrzników

	(  ) Seria Cieniowania i Klimatu
	Kompleksowa kontrola wietrznika i ekranu cieniującego z czujnikiem Lux

	(  ) Seria Tuneli Lekkich / PROFI
	Dedykowana automatyka dla tuneli lub flagowy system rozbudowy bez limitu


6. Uwagi Dodatkowe i Dedykowana Logika Sterowania
	Opisz nietypowe wymagania obiektu, specyfikę uprawianych roślin lub pytania techniczne:






7. Standardy Produkcyjne i Gwarancja Damster
Dlaczego warto wybrać sterowniki mikroklimatu Damster?
Niezawodne podzespoły Siemens: Wszystkie komputery budowane są na sprawdzonych sterownikach przemysłowych Siemens z zapewnioną dostępnością części.
Kompleksowa obsługa producenta: Prefabrykacja szaf, programowanie, montaż i serwis realizowane są bezpośrednio przez polskiego producenta (Małopolska / Bochnia).
Czas realizacji: Standardowy okres wykonania zamówienia wynosi od 2 do 3 tygodni.
Gwarancja i rozwój: 1 rok gwarancji przy montażu przez producenta oraz możliwość rozliczenia dotychczasowych urządzeń przy przejściu na wyższą serię.
Strona 




